<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<JingJiBiao BiaoDuanNO="*" Xmmc="越江新村老小区改造雨污水管网改造工程" Jsfs="1" Version="3.2">
  <ZhaoBiaoXx Zbr="*" Zxr="*" ZbrDb="*" ZxrDb="*" Bzr="*" Fhr="*" BzTime="2024-04-26" FhTime="2024-04-26" />
  <Dxgcxx Dxgcbh="*" Dxgcmc="越江新村老小区改造雨污水管网改造工程" Je="0" Zgj="0" Aqwmf="0" Gf="0">
    <Dwgcxx Dwgcbh="001" Dwgcmc="越江新村老小区改造雨污水管网改造工程" Zylb="4" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="6EDB0A7CBF004B8ABFDE79483921AD1" MachineKey="70-1A-B8-71-A9-F8">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.34" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Xh="" Mc="室外雨水" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="1" Qdbm="040501004001" Mc="塑料管" Xmtz="1、垫层、基础材质及厚度:50mm砂垫层+360°C20砼包封&#xD;&#xA;2、材质及规格:DN200PVC-U实壁管，环刚度≥8KN/m2&#xD;&#xA;3、连接形式:橡胶圈接口&#xD;&#xA;4、具体做法以施工图为准" Jsgz="按设计图示中心线长度以延长米计算。不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度" Dw="m" Sl="20" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="2" Qdbm="040501004002" Mc="塑料管" Xmtz="1、垫层、基础材质及厚度:50mm砂垫层+360°C20砼包封&#xD;&#xA;2、材质及规格:DN600VC-U实壁管，环刚度≥8KN/m2&#xD;&#xA;3、连接形式:橡胶圈接口&#xD;&#xA;4、管道检验及试验要求:闭水试验&#xD;&#xA;5、具体做法以施工图为准" Jsgz="按设计图示中心线长度以延长米计算。不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度" Dw="m" Sl="64.5" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="3" Qdbm="040501001001" Mc="混凝土管" Xmtz="1、垫层、基础材质及厚度:50mm砂垫层+360°C20砼包封&#xD;&#xA;2、规格:DN800钢筋混凝土Ⅱ级管，管道接口采用1：2水泥砂浆做缝&#xD;&#xA;3、接口方式:橡胶圈接口&#xD;&#xA;4、管道检验及试验要求:闭水试验&#xD;&#xA;5、具体做法以施工图为准" Jsgz="按设计图示中心线长度以延长米计算。不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度" Dw="m" Sl="104.8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="4" Qdbm="040501001002" Mc="混凝土管" Xmtz="1、垫层、基础材质及厚度:120°混凝土基础，见04S516-P16&#xD;&#xA;2、规格:DN800钢筋混凝土Ⅱ级管，管道接口采用1：2水泥砂浆做缝&#xD;&#xA;3、接口方式:橡胶圈接口&#xD;&#xA;4、管道检验及试验要求:闭水试验&#xD;&#xA;5、具体做法以施工图为准" Jsgz="按设计图示中心线长度以延长米计算。不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度" Dw="m" Sl="31" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="5" Qdbm="040504009001" Mc="雨水口" Xmtz="1、单箅雨水边井&#xD;&#xA;2、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：380*350球墨铸铁雨水井箅座，反面防腐&#xD;&#xA;3、垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层，10cm厚C30砼基础&#xD;&#xA;4、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌MU20砼砖，1：2水泥砂浆内抹面&#xD;&#xA;5、具体做法详见16S518" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="座" Sl="10" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="6" Qdbm="040504001001" Mc="φ1000雨水检查井" Xmtz="1、垫层、基础材质及厚度:10cmC20混凝土垫层+20cmC30钢筋混凝土底板&#xD;&#xA;2、砌筑材料品种、规格、强度等级:采用Mb10水泥砂浆砌MU20标准混凝土实心砖&#xD;&#xA;3、勾缝、抹面要求:1:2防水水泥砂浆内外抹面20mm&#xD;&#xA;4、井盖、井圈材质及规格:车行道内采用φ700防沉降球墨铸铁五防井盖，承载等级D400级&#xD;&#xA;5、踏步材质、规格:球墨铸铁爬梯&#xD;&#xA;6、具体做法详见图集苏S01-2021-162~163" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="座" Sl="9" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="7" Qdbm="040504001002" Mc="φ1250雨水检查井" Xmtz="1、垫层、基础材质及厚度:10cmC20混凝土垫层+25cmC30钢筋混凝土底板&#xD;&#xA;2、砌筑材料品种、规格、强度等级:采用Mb10水泥砂浆砌MU20标准混凝土实心砖&#xD;&#xA;3、勾缝、抹面要求:1:2防水水泥砂浆内外抹面20mm&#xD;&#xA;4、井盖、井圈材质及规格:车行道内采用φ700防沉降球墨铸铁五防井盖，承载等级D400级&#xD;&#xA;5、踏步材质、规格:球墨铸铁爬梯&#xD;&#xA;6、具体做法详见图集苏S01-2021-166~167" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="座" Sl="11" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="室外污水" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="8" Qdbm="040501004003" Mc="塑料管" Xmtz="1、垫层、基础材质及厚度:50mm砂垫层+360°C20砼包封&#xD;&#xA;2、材质及规格:DN300PVC-U实壁管，环刚度≥8KN/m2&#xD;&#xA;3、连接形式:橡胶圈接口&#xD;&#xA;4、具体做法以施工图为准" Jsgz="按设计图示中心线长度以延长米计算。不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度" Dw="m" Sl="177" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="9" Qdbm="040504001003" Mc="φ700钢筋混凝土井" Xmtz="1、垫层、基础材质及厚度:10cmC20混凝土垫层+25cmC30钢筋混凝土底板&#xD;&#xA;2、砌筑材料品种、规格、强度等级:C30钢筋混凝土井壁，井墙采用Mb10水泥砂浆砌MU20标准混凝土实心砖&#xD;&#xA;3、勾缝、抹面要求:聚合物水泥砂浆内抹面20mm,1:2防水水泥砂浆外抹面20mm&#xD;&#xA;4、井盖、井圈材质及规格:车行道内采用φ700防沉降球墨铸铁五防井盖，承载等级D400级&#xD;&#xA;5、踏步材质、规格:球墨铸铁爬梯&#xD;&#xA;6、按设计采取防腐措施&#xD;&#xA;7、具体做法详见图集苏S01-2021-232" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="座" Sl="15" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="其他" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="10" Qdbm="041001009001" Mc="拆除井" Xmtz="1、拆除φ700井并合理弃运" Jsgz="按拆除部位以数量计算" Dw="座" Sl="15" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="11" Qdbm="041001009002" Mc="拆除井" Xmtz="1、拆除φ1000井并合理弃运" Jsgz="按拆除部位以数量计算" Dw="座" Sl="9" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="12" Qdbm="041001009003" Mc="拆除井" Xmtz="1、拆除φ1250井并合理弃运" Jsgz="按拆除部位以数量计算" Dw="座" Sl="11" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="13" Qdbm="041001006001" Mc="拆除管道" Xmtz="1、拆除φ300管道井并合理弃运" Jsgz="按拆除部位以延长米计算" Dw="m" Sl="33" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="14" Qdbm="041001006002" Mc="拆除管道" Xmtz="1、拆除φ600管道井并合理弃运" Jsgz="按拆除部位以延长米计算" Dw="m" Sl="200.3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="15" Qdbm="080807013001" Mc="管道封堵" Xmtz="1、黏土浆填实后砌封堵墙，再用水泥砂浆灌实砌封堵墙" Jsgz="1.以处计量，按设计图纸数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示尺寸以面积计算&#xD;&#xA;3.以千克计量，按设计图示数量以面积计算" Dw="处" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="16" Qdbm="080807013002" Mc="加砌截污墙" Xmtz="1、加高截流井，保证污水不溢流下河" Jsgz="1.以处计量，按设计图纸数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示尺寸以面积计算&#xD;&#xA;3.以千克计量，按设计图示数量以面积计算" Dw="处" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="17" Qdbm="040309004001" Mc="现状连接" Xmtz="1、新建管道接入现状井" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="土方工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="18" Qdbm="041001001001" Mc="挖沟槽土方" Xmtz="1、材质:以现场实际情况为准（包含绿化带、侧石等）&#xD;&#xA;2、厚度:综合考虑&#xD;&#xA;3、垃圾外运，运距由投标人自行考虑" Jsgz="按拆除部位以面积计算" Dw="m3" Sl="143" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="19" Qdbm="040103001001" Mc="回填方" Xmtz="1、密实度要求:符合设计要求&#xD;&#xA;2、填方材料品种:4%水泥土&#xD;&#xA;3、填方来源、运距:涉及短驳、外购土等相关费用由投标人自行考虑" Jsgz="1.按挖方清单项目工程量加原地面线至设计要求标高间的体积，减基础、构筑物等埋入体积计算&#xD;&#xA;2.按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m3" Sl="50" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="20" Qdbm="040103001002" Mc="回填方" Xmtz="1、密实度要求:符合设计要求&#xD;&#xA;2、填方材料品种:素土&#xD;&#xA;3、填方来源、运距:涉及短驳、外购土等相关费用由投标人自行考虑&#xD;&#xA;4、包含压实补偿" Jsgz="1.按挖方清单项目工程量加原地面线至设计要求标高间的体积，减基础、构筑物等埋入体积计算&#xD;&#xA;2.按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m3" Sl="205" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="21" Qdbm="040103001003" Mc="回填方" Xmtz="1、密实度要求:符合设计要求&#xD;&#xA;2、填方材料品种:砂石回填（3：7）&#xD;&#xA;3、填方来源、运距:自行考虑" Jsgz="1.按挖方清单项目工程量加原地面线至设计要求标高间的体积，减基础、构筑物等埋入体积计算&#xD;&#xA;2.按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m3" Sl="50" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="道路拆除与恢复" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="22" Qdbm="041001001002" Mc="拆除沥青混凝土路面" Xmtz="1、材质:以现场实际情况为准（包含道口、人行道等）&#xD;&#xA;2、厚度:综合考虑，防止开挖面过大拆除前应采用锯缝机锯缝&#xD;&#xA;3、垃圾外运，运距由投标人自行考虑" Jsgz="按拆除部位以面积计算" Dw="m2" Sl="252.7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="23" Qdbm="041001001003" Mc="拆除混凝土路面" Xmtz="1、材质:以现场实际情况为准（包含道口、人行道等）&#xD;&#xA;2、厚度:综合考虑，防止开挖面过大拆除前应采用锯缝机锯缝&#xD;&#xA;3、垃圾外运，运距由投标人自行考虑" Jsgz="按拆除部位以面积计算" Dw="m2" Sl="146.72" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="24" Qdbm="040203007001" Mc="水泥混凝土" Xmtz="1、18cm厚C30混凝土&#xD;&#xA;2、15cm厚C25混凝土&#xD;&#xA;3、10cm碎石垫层（K≥93%）" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各种井所占面积，带平石的面层应扣除平石所占面积" Dw="m2" Sl="146.72" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="25" Qdbm="040202011001" Mc="碎石" Xmtz="1、石料规格:碎石垫层&#xD;&#xA;2、厚度:10cm" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各类井所占面积" Dw="m2" Sl="252.7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="26" Qdbm="040203007002" Mc="水泥混凝土" Xmtz="1、混凝土强度等级:C25商品混凝土&#xD;&#xA;2、厚度:15cm" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各种井所占面积，带平石的面层应扣除平石所占面积" Dw="m2" Sl="252.7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="27" Qdbm="060105006001" Mc="土工布铺设" Xmtz="1、自粘式玻纤格栅" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="252.7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="28" Qdbm="040203003001" Mc="粘层" Xmtz="1、材料品种:乳化沥青PC-3&#xD;&#xA;2、喷油量:0.5L/m2" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各种井所占面积，带平石的面层应扣除平石所占面积" Dw="m2" Sl="252.7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="29" Qdbm="040203006001" Mc="沥青混凝土" Xmtz="1、沥青品种:A级70号石油沥青&#xD;&#xA;2、沥青混凝土种类:细粒式密级配沥青砼（AC-13）&#xD;&#xA;3、厚度:5cm" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各种井所占面积，带平石的面层应扣除平石所占面积" Dw="m2" Sl="252.7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="30" Qdbm="040204004001" Mc="安砌侧石" Xmtz="1、混凝土12.5*30.5*75cm&#xD;&#xA;2、C25混凝土基础及拥壁" Jsgz="按设计图示中心线长度计算" Dw="m" Sl="15" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="041109001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.31" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="041109010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="041109002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="041109003001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="041109004001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="041109006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="041109007001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="041109008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="041109009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="04B001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="041109005001" Mc="行车、行人干扰" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="041109011001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="041109012001" Mc="特殊施工降效" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="041109013001" Mc="交通组织维护" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="15" Bm="041109014001" Mc="协管费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="16" Bm="041109015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="041106001001" Mc="大型机械设备进出场及安拆" Xmtz="" Jsgz="按使用机械设备的数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="2" Bm="041107002001" Mc="排水沟清理" Xmtz="1、排水沟整理、修复、疏通&#xD;&#xA;2、根据现场实际情况清理、保护" Jsgz="按排、降水日历天数计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="3" Bm="041108001001" Mc="地下管线交叉处理" Xmtz="1、根据现场实际情况进行管线保护&#xD;&#xA;2、需迁移时联系相关单位进行迁移处理" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="4" Bm="041107002002" Mc="管道疏通" Xmtz="1、管道疏通、检查井清掏" Jsgz="按排、降水日历天数计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="5" Bm="041101005001" Mc="井字架" Xmtz="" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="6" Bm="041107002003" Mc="排水、降水" Xmtz="" Jsgz="按排、降水日历天数计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="7" Bm="041106001002" Mc="钢板桩支护" Xmtz="1、图纸支护方案仅供投标人参考，具体实施方案由投标人自行考虑&#xD;&#xA;2、清单工程量包含纵向、横向支撑&#xD;&#xA;3、钢板桩拔出后，立即插入注浆管对桩孔进行注浆&#xD;&#xA;4、具体做法以施工图为准" Jsgz="按使用机械设备的数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="8" Bm="041105001001" Mc="现状交通设施拆除、保护及迁移" Xmtz="" Jsgz="按设计图示隧道长度以延长米计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="9" Bm="041105001002" Mc="招标文件要求列入报价的其他费用" Xmtz="" Jsgz="按设计图示隧道长度以延长米计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="10" Bm="041105001003" Mc="投标人认为需要增加的其他费用" Xmtz="" Jsgz="按设计图示隧道长度以延长米计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
  </Dxgcxx>
</JingJiBiao>